## Załącznik nr 3

……………………………………………….

(Nazw i adres Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

(Wykaz elementów scenografii do premiery „Romeo i Julia” według projektu scenograficznego – załącznik nr 1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Opis** | **Cena netto**  **zł** | **Stawka VAT %** | **Cena brutto**  **zł** |
| 1. | Ściana przednia | 110 m2 | Poliwęglan komorowy tynkowane cienko + dziurki zaślepione + styropian na destrukty z zaznaczonymi elementami architektury, po wyburzeniu budynku, fragmenty tapet, ciągów komunikacyjnych, okno w najwyższej kondygnacji, dolna krawędź ściany dopasowana do pochylonej podłogi tak, aby zniwelować szczelinę, impregnacja, jeżeli jest wymagana, rys.16.17.18  Ściana podnoszona na sztankiecie |  |  |  |
| 2. | Ściana tylna stojąca | 77 m2 | Poliwęglan komorowy, podstawowa struktura i wybarwienie jak w ścianie przedniej, impregnacja, jeżeli jest wymagana, rys.19,20,21 |  |  |  |
| 3. | Ściany boczne | 55 m2 | Poliwęglan komorowy, struktura i wybarwienie jak w ścianie mobilnej, impregnacja, jeżeli jest wymagana, rys.19,20,21 |  |  |  |
| 4. | Nagrobki leżące | 14 szt. | Styropian +płyta(sklejka/płyta wiórowa na górę), impregnacja, jeżeli jest wymagana, rys.13,14,15 |  |  |  |
| 5. | Nagrobki latające | 30 szt. | Styropian, impregnacja, jeżeli jest wymagana, rys. 13,14,15 |  |  |  |
| 6. | Nagrobki stojące | 39 szt. | Pudło płyta wiórowa, nagrobek styropian, wykończenie farbą ze strukturą/tynkiem, impregnacja, jeżeli jest wymagana, rys. 13,14,15 |  |  |  |
| 7. | Podłoga drukowana | 310m2 | Wykładzina PVC z nadrukiem, impregnacja, jeżeli jest wymagana |  |  |  |
| 8. | Przyczepy kempingowe | 2 szt. | Podwozie przyczep dostosowane do pochyłu posadzki, jedna przerobiona – tylna strona – dorobione drzwi, powinny być lustrzanym odbiciem, impregnacja, jeżeli jest wymagana, rys. 10 |  |  |  |
| 9. | „Akwaria” na wózkach | 2 szt. | Zamknięta przestrzeń. Wózek transportowy 1200x800mm, koła 200mm, nośność 500kg,”akwarium” poliwęglan 8-10mm transparentny, opaska blacha stal 00,1-1mm, wysokość 80mm, kątownik stal 30x30mm, rośliny, rys.11,12 |  |  |  |
| 10. | Podesty sceniczne z nogami | 50 szt. | 200 cm x100cm z nogami aluminiowymi 60 mmx60mm h 400mm, rys.04 |  |  |  |
| 11. | Obliczenia statyczno - dynamiczne | 1 | Do elementów, które tego wymagają |  |  |  |
|  | | | **Razem (poz. 1-11)** |  |  |  |

\* Ilość wg opisu w formularzu cenowym

..............................., data.............… …………………………………………………

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy)*